***Российская Федерация***

***Костромская область***

***Совет депутатов***

***городского поселения город Макарьев***

***Макарьевского муниципального района***

**Решение № 194**

**31 октября 2013 года.**

**Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.**

В соответствии с п. 11 ст. 13, ч. 3 ст. 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» , Уставом городского поселения город Макарьев Совета депутатов 2 созыва

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев (в ценах 2013 года) в следующих размерах:   
**25,0 т.руб./км – содержание;   
60,0 т.руб./км – на ремонт;   
2 000,0 т.руб./км – на капитальный ремонт.**   
2. Утвердить правила расчета размера ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев, согласно приложению.   
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Совета депутатов «Городские Новости».

**Глава городского поселения Председатель Совета депутатов**

**Город Макарьев С. ИЛЬИН Н. МОКИНА**

Приложение

к решению совета депутатов

№ 194 от 31.10.2013 года

**Правила расчета размера ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев**

1. Настоящие Правила применяются для определения размера ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев в пределах полномочий, установленных действующим законодательством.   
2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге местного значения определяются приведенные нормативы (Н прив. кап. рем., Н прив. рем, Нприв. сод.), рассчитываемые по формуле:   
  
Н      = Н x  К    x К      , где:   
прив.           кат.    деф.   
  
Н - установленный норматив денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения V категории;   
Ккат. - индекс потребительских цен на год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов на соответствующие годы), разработанный Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании бюджета городского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период (%);  
К деф. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости категорий работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям, согласно таблице 1.

**Таблица 1**

**Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ**

**по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного**

**значения по соответствующим категориям**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории автомобильных дорог  местного значения | | | | | |
|  |  |  | IV | V |  |
| Содержание |  |  | 1,05 | 1,0 |  |
| Ремонт |  |  | 1,37 | 1,0 |  |
| Капитальный ремонт |  |  | 1,46 | 1,0 |  |
|  |  |  | | | |

3. Определение размера ассигнований из местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется по формулам:   
  
а) А  кап.рем.      =    Н прив.кап.рем. x L кап.рем.    , где:

А кап.рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс.руб.);    
Н прив.кап.рем. - приведенный норматив денежных затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории в поселении (тыс. руб./км);   
L кап.рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования;   
  
б) А  рем.   = Н  прив.рем.   x L рем.   , где:

А - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб);   
Н прив.рем. - приведенный норматив денежных затрат на работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб./км);   
L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования.   
Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог.   
4. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле:   
А сод.    = Н  прив.сод.   x L, где:

А сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб.);   
Н прив.сод. - приведенный норматив денежных затрат на работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб./км);   
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км).   
Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения определяется как сумма ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог, расположенных в поселении.   
  
5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям дорог в поселении.   
  
6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории принимается по данным статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров).   
  
7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории в поселении, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (Lкап. рем.),определяется по формуле:   
  
L кап.рем  = L / T  кап.рем.  - L   рек.    , где:

T кап.рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 2 (лет);   
L рек. - протяженность автомобильных дорог местного значения соответствующей категории в поселении, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год).   
  
8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения соответствующей категории в поселении, подлежащих ремонту на год планирования (Lрем.), определяется по формуле:   
Lрем.  = L / Tрем. - ( L рек.  + Lкап.рем. ),  где

T рем. - нормативный межремонтный срок (лет ) по ремонту для дорог каждой категории дорог согласно таблице 2.

**Таблица 2**

**Нормативные межремонтные сроки (лет)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Категории дорог | | |
|  | IV | V |
| Капитальный ремонт |  | 12 | 10 |
| Текущий ремонт |  | 6 | 5 |